

Проект внесения изменений

в генеральный план

городского поселения

Белоярский

Екатеринбург

2021 год

**Пояснительная записка**

КОД: ГП-07.21-Т1

Заказчик: Администрация Белоярского района

Муниципальный контракт: от 13.07.2021 г. № 22921/УАиГ/д

ИКЗ: 213861100404286110100100800000000000

Исполнитель: ООО «Региональные геоинформационные системы»

**Состав проекта**

| **Шифр объекта** | **Наименование документа** | **Кол-во листов** | **Гриф секретности** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Текстовые материалы*** | | |  |
| ГП-07.21-Т.1 | Положение о территориальном планировании городского поселения Белоярский (в редакции, предлагаемой к утверждению) | 57 | н/с |
| ГП-07.21-Т.2 | Пояснительная записка | 31 | н/с |
| ГП-07.21-Т.3 | Материалы по обоснованию проекта (с изменениями) | 118 | н/с |
| ***Графические материалы*** | | |  |
| ГП-07.21-1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения на территории городского поселения Белоярский | 1 | н/с |
| ГП-07.21-2 | Карта функциональных зон городского поселения Белоярский | 1 | н/с |
| ГП-07.21-3 | Карта «Предложения по комплексному развитию территории городского поселения Белоярский» | 1 | н/с |
| ГП-07.21-4 | Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий городского поселения Белоярский | 1 | ДСП |
| ГП-07.21-5 | Карта «Объекты инвестиционного назначения, размещаемые на территории городского поселения Белоярский» | 1 | н/с |

**Авторский коллектив**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должность** | **ФИО** | **Подпись** |
| Генеральный директор | Казаков К. П. |  |
| ГАП | Вольская Е. П. |  |
| ГИП | Соколова О. Б. |  |
| Архитектор | Третьякова М.А. |  |
| Архитектор | Еровикова Д. М. |  |
| Архитектор | Тарасенко В. Э. |  |
| Инженер | Соколов Н. Н. |  |
| Инженер-экономист | Апанасенко К. С. |  |
| Кадастровый инженер | Кисарина Е. Э. |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

[1. Введение 11](#_Toc79063058)

[2. Предложения по внесению изменений в Генеральный план городского поселения Белоярский 13](#_Toc79063059)

[2.1. Изменения в графической части Генерального плана городского поселения Белоярский вносятся в следующие карты: 13](#_Toc79063060)

[3. Внесение изменений в текстовые материалы генерального плана городского поселения Белоярский 14](#_Toc79063061)

[4. Технико-экономические показатели городского поселения Белоярский 23](#_Toc79063062)

1. Введение

1.1. Проект «Внесение изменений в Генеральный план городского поселения Белоярский» (далее – Проект) подготовлен ООО «Региональные геоинформационные системы».

1.2. Цели и задачи разработки Проекта, определенные Техническим заданием:

* создание условий для устойчивого развития территории городского поселения Белоярский;
* совершенствование порядка регулирования землепользования и застройки;
* обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
* создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
* внесение изменения в генеральный план городского поселения Белоярский в части изменения функционального зонирования территорий.

1.3. При разработке Проекта изменения вносились в Генеральный план городского поселения Белоярский, утверждённый решением Совета депутатов городского поселения Белоярский от 21 мая 2010 года № 14 (в редакции решений Совета депутатов от 12.04.2012 № 13; от 02.06.2014 № 19; от 04.07.2018 № 24; от 25.03.2021 № 13).

1.4. Проект разработан с учетом следующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов:

* Градостроительного кодекса Российской Федерации;
* Земельного кодекса Российской Федерации;
* Водного кодекса Российской Федерации;
* Лесного кодекса Российской Федерации;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1276 «О порядке информационного взаимодействия государственной информационной системы ведения единой электронной картографической основы с информационными системами обеспечения градостроительной деятельности»;
* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 г. № 2769-р «Об утверждении Концепции региональной информатизации»;
* Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 г. № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;
* Постановление Правительства РФ 31.12.2015 г. № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;
* Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;
* Приказ Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 г. № 10 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;
* Приказ Росреестра от 01.08.2014 г. № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;
* Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
* СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*»;
* Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденные постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2014 г. № 534-п (с изменениями от 11.09.2020 г.).

1.5. При подготовке Проекта использовалась следующая информация, предоставленная заказчиком:

1. цифровой топографический план территории М 1:2000;
2. документы территориального планирования городского поселения Белоярский;
3. предложения Администрации Белоярского района по внесению изменений;
4. сведения Единого государственного реестра недвижимости.

2. Предложения по внесению изменений в Генеральный план городского поселения Белоярский

2.1. Изменения в графической части Генерального плана городского поселения Белоярский вносятся в следующие карты:

* Карта планируемого размещения объектов местного значения на территории городского поселения Белоярский;
* Карта функциональных зон городского поселения Белоярский;
* Карта «Предложения по комплексному развитию территории городского поселения Белоярский»;
* Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий городского поселения Белоярский;
* Карта «Объекты инвестиционного назначения, размещаемые на территории городского поселения Белоярский».

2.2. Настоящим Проектом предлагается:

1. выделить зону отдыха для размещения оздоровительного конного клуба (в районе СОТ «Корешок»);
2. изменить местоположение проектной станции технического обслуживания автомобилей, планируемой на территории Промзоны-2, на 0,4 км северо-западнее, так как нормативная санитарно-защитная зона от СТО в утвержденной редакции распространяется на зону отдыха (территорию проектного оздоровительного конного клуба из пп.1);
3. выделить многофункциональную общественно-деловую зону для размещения объектов бытового и гостиничного обслуживания (микрорайон 5а);
4. откорректировать границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами, зоны застройки среднеэтажными жилыми домами, многофункциональной общественно-деловой зоны, зоны акваторий и зоны озелененных территорий общего пользования в целях формирования границ территории лыжной базы и набережной (северо-западная часть города);
5. выделить зону транспортной инфраструктуры в целях формирования территории под гаражи (район Молочного завода);
6. изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 86:06:0020120:34 (карьер) с производственной зоны на зону озелененных территорий общего пользования (территория городских лесов).

Проектный баланс территории городского поселения содержится в Положениях о территориальном планировании.

3. Внесение изменений в текстовые материалы генерального плана городского поселения Белоярский

3.1. В «Материалы по обоснованию генерального плана» вносятся следующие изменения:

3.1.1. Таблицу в Главе 8. «ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА» изложить в следующей редакции:

«

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Современное состояние** | **Расчетный срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ТЕРРИТОРИЯ** |  |  |  |
|  | Общая площадь земель городского поселения Белоярский в границах муниципального образования | тыс. га | 44 196,22 | 44 198,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границе населенного пункта г. Белоярский | га | 7054,4 | 7054,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га / % | 39,98/0,09 | 158,28/0,40 |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га / % | 55,37/0,13 | 38,77/0,09 |
| 1.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га / % | 54,95/0,12 | 65,34/0,20 |
| 1.4 | Многофункциональная общественно-деловая зона, в том числе подтипы: | га / % | 70,88/0,16 | 160,73/0,40 |
| 1.4.1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га / % | 69,09/0,16 | 154,45/0,40 |
| 1.4.2 | Зона объектов торговли | га / % | 1,3/ менее 0,01 | 2,5/ менее 0,01 |
| 1.4.3 | Зона объектов общественного питания | га / % | 0,49/ менее 0,01 | 3,5/0,01 |
| 1.4.4 | Зона объектов коммунально-бытового назначения | га / % | - | 0,28/  менее 0,01 |
| 1.5 | Зона специализированной общественной застройки, в том числе подтипы: | га / % | 5,06/0,01 | 24,93/0,06 |
| 1.5.1 | Зона объектов физической культуры и массового спорта | га / % | 3,49/0,01 | 5,53/0,01 |
| 1.5.2 | Зона культовых зданий и сооружений | га / % | 1,57/  менее 0,01 | 2,15/  менее 0,01 |
| 1.5.3 | Зона общеобразовательных организаций | га / % | - | 5,3/0,01 |
| 1.5.4 | Зона объектов здравоохранения | га / % | - | 3,71/0,01 |
| 1.5.5 | Зона дошкольных образовательных организаций | га / % | - | 1,86/  менее 0,01 |
| 1.5.6 | Зона научных организаций | га / % | - | 1,49/  менее 0,01 |
| 1.5.7 | Зона объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования | га / % | - | 3,55/0,01 |
| 1.5.8 | Зона объектов социального назначения | га / % | - | 1,34/  менее 0,01 |
| 1.6 | Производственная зона | га / % | 225,54/0,51 | 206,03/0,50 |
| 1.7 | Коммунально-складская зона | га / % | 10,4/0,02 | 44,45/0,1 |
| 1.8 | Зона инженерной инфраструктуры,  в том числе подтипы: | га / % | 263,97/0,6 | 54,32/0,12 |
| 1.8.1 | Зона объектов водоснабжения | га / % | 26,31/0,06 | 26,31/0,06 |
| 1.8.2 | Зона объектов электроснабжения | га / % | 13,05/0,03 | 6,6/0,01 |
| 1.8.3 | Зона объектов водоотведения | га / % | 5,89/0,01 | 19,02/0,04 |
| 1.8.4 | Зона объектов связи | га / % | 2,68/0,01 | - |
| 1.8.5 | Зона объектов теплоснабжения | га / % | 3,.96/0,01 | 2,41/0,01 |
| 1.8.6 | Зона объектов газоснабжения | га / % | 195,02/0,44 | - |
| 1.8.7 | Зона инженерной инфраструктуры иных видов | га / % | 17,06/0,04 | - |
| 1.9 | Зона транспортной инфраструктуры,  в том числе подтипы: | га / % | 248,07/0,56 | 403,56/1,0 |
| 1.9.1 | Зона объектов водного транспорта | га / % | 5,65/0,01 | 2,86/0,01 |
| 1.9.2 | Зона объектов воздушного транспорта | га / % | 127,47/0,29 | 137,73/0,31 |
| 1.9.3 | Зона транспортной инфраструктуры иных видов | га / % | 66,4/0,15 | - |
| 1.9.4 | Зона объектов автомобильного транспорта | га / % | 48,56/0,11 | 74,46/0,20 |
| 1.9.5 | Зона объектов трубопроводного транспорта | га / % | менее 0,01/ менее 0,01 | 188,51/0,43 |
| 1.10 | Зона сельскохозяйственных угодий | га / % | 962,85/2,18 | 962,85/2,18 |
| 1.11 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га / % | 361,35/0,82 | 366,12/0,83 |
| 1.12 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га / % | 28,4/0,06 | 41,03/0,09 |
| 1.13 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения,  в том числе подтипы: | га / % | 7,79/0,02 | 25,05/0,05 |
| 1.13.1 | Зона для ведения крестьянского фермерского хозяйства | га / % | 3,00/0,01 | 19,75/0,04 |
| 1.13.2 | Зона для ведения личного подсобного хозяйства | га / % | 4,79/0,01 | 5,3/0,01 |
| 1.14 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га / % | 4666,3/10,56 | 4385,33/10,0 |
| 1.15 | Зона отдыха,  в том числе подтипы: | га / % | 21,32/0,05 | 31,82/0,10 |
| 1.15.1 | Зона иных объектов отдыха и туризма | га / % | 20,67/0,05 | 31,82/0,10 |
| 1.15.2 | Зона пляжей | га / % | 0,65/ менее 0,01 | - |
| 1.16 | Зона лесов | га / % | 31864,94/72,1 | 31920,4/72,22 |
| 1.17 | Зона кладбищ | га / % | 10,03/0,02 | 16,4/0,04 |
| 1.18 | Зона складирования и захоронения отходов | га / % | 15,34/0,03 | 1,0/  менее 0,01 |
| 1.19 | Зона режимных территорий | га / % | 0,14/  менее 0,01 | - |
| 1.20 | Зоны акваторий | га / % | 5283,51/11,95 | 5291,70/12,0 |
| **2** | **НАСЕЛЕНИЕ** |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 20218 | 27384 |
| % роста от существующей численности постоянного населения | **-** | 26 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 142 | 104 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 4044 | 5477 |
| % | 20 | 20 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | чел. | 14759 | 19990 |
| % | 73,0 | 73 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 1415 | 1917 |
| % | 7 | 7 |
| **3** | **ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД** |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/ чел. | 21 | 25 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 473,4 | 684,6 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | - | 258,0 |
| % от сущ. общ.объема жил. фонда |  | 54,5 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | - | 96,6 |
| % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 20,4 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс. м2 | 426,6 | 546,3 |
| % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 20,2 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
| 3.6.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |
| 3.6.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |
| 3.6.3 | - водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |
| 3.6.4 | - водоотведением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |
| 3.6.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |
| 3.6.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |
| **4** | **ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ** | | | |  |
| **4.1** | **Объекты учебно-образовательного назначения** |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 5 | 6 |  |
| мест | 1660 | 1820 |  |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 4 | 5 |  |
| мест | 2586 | 2806 |  |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 2 | 2 |  |
| мест | 387 | 387 |  |
| 4.1.4 | Учреждения высшего и среднего специального образования | объект | 2 | 2 |  |
| мест | 1034 | 1034 |  |
| 4.1.5 | Воскресная школа | объект | 1 | 1 |  |
| **4.2** | **Объекты здравоохранения и соц.обеспечения** |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Центральная больница | объект | 1 | 1 |  |
| посещений в смену/коек | 728/227 | 728/227 |  |
| посещений в смену/коек на 1000 человек | 36/11 | 26/8 |  |
| 4.2.2 | Центр реабилитации | объект | 1 | 1 |  |
| 4.2.3 | Центр гигиены и эпидемиологии | объект | 1 | 1 |  |
| 4.2.4 | Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | объект | 1 | 1 |  |
| 4.2.5 | Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» | объект | 1 | 1 |  |
| 4.2.6 | Аптека | объект | 7 | 8 |  |
| 4.2.7 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | объект | 1 | 1 |  |
| автомобиль | 1 | 1 |  |
| **4.3** | **Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты** |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | 3 | 5 |  |
|  |
| 4.3.2 | Бассейн | объект | 1 | 2 |  |
| 4.3.3 | Спортивный стадион | объект | 1 | 2 |  |
| 4.3.4 | Оздоровительный конный клуб | объект | - | 1 |  |
| **4.4** | **Объекты культурно-досугового назначения** |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 2 | 2 |  |
| мест | 1080 | 1080 |  |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | 4 | 4 |  |
| тыс. ед. хранения | 61,1 | 61,1  5 |  |
| **4.5** | **Объекты торгового назначения** |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 115 | 137 |  |
| кв.м. торговой площади | 7840 | 10443 |  |
| 4.5.2 | Рыночные комплексы | объект | 2 | 2 |  |
| 4.5.3 | Торговые центры | объект | 6 | 6 |  |
| **4.6** | **Объекты общественного питания** |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Столовая, ресторан, кафе | объект | 21 | 27 |  |
| **4.7** | **Организации и учреждения управления, административные здания** | объект | **42** | **46** |  |
| **4.8** | **Учреждения жилищно-коммунального хозяйства** |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | объект | 1 | 2 |  |
| 4.8.2 | Пожарное депо | объект | 2 | 2 |  |
| автомобиль | 10 | 10 |  |
| 4.8.3 | Управление ЖКО | объект | 1 | 1 |  |
| 4.8.4 | Пункт приема втор сырья | объект | - | 1 |  |
| **4.9** | **Объекты бытового обслуживания** |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Предприятия бытового обслуживания | объект (рабочих мест) | - | 7 (200) |  |
| 4.9.2 | Баня | объект | 2 | 4 |  |
| 4.9.3 | Прачечная/химчистка | объект (кг.белья в смену) | 1 (400) | 1 (400) |  |
| **4.10** | **Объекты кредитно-финансового назначения** |  |  |  |  |
| 4.10.1 | Банк | объект | 5 | 6 |  |
| **4.11** | **Объекты связи** |  |  |  |  |
| 4.11.1 | Отделение связи | объект | 3 | 3 |  |
| 4.11.2 | Телецентр | объект | 1 | 1 |  |
| **4.12** | **Религиозно-культовые объекты** |  |  |  |  |
| 4.12.1 | Часовня | объект | 1 | 1 |  |
| 4.12.2 | Храм | объект | 1 | 1 |  |
| 4.12.3 | Мечеть | объект | 1 | 1 |  |
| **5** | **ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 31,0 | 70,0 |  |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог |  |  |  |  |
|  | -всего | км | 64,54 | 103,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.2.1 | - магистральных дорог регулируемого движения | км | 20,17 | 20,17 |  |
| 5.2.2 | - магистральных улиц общегородского значения | км | 3,48 | 3,48 |  |
| 5.2.3 | - магистральных улиц районного значения | км | 9,28 | 22,18 |  |
| 5.2.4 | - улиц местного значения | км | 31,61 | 57,17 |  |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |  |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |  |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 250 | 350 |  |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-7 |  |
| **6** | **ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ** |  |  |  |  |
| **6.1** | **Водоснабжение** |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |
| - всего | тыс. куб. м/в сутки | 1288,744 | 1257,293 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - на хозяйствен­но-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | 709,516 | 712,363 |  |
| - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | 79,154 | 77,393 |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 15,4 | 15,4 |  |
| в том числе водозабо­ров подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | - |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 63,7 | 45,91 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 35,09 | 26,01 |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 75,976 | 95,026 |  |
| **6.2** | **Канализация** |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
| - всего | тыс. куб. м/в сутки | 1035,565 | 1080,977 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - хозяйственно-быто­вые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 979,924 | 713,351 |  |
| - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 47,232 | 47,232 |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений ка­нализации | тыс. куб. м/в сутки | 12 | 19 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 66,531 | 85,088 |  |
| **6.3** | **Электроснабжение** |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
| - всего | млн. кВт.ч./в год | 46,233 | 67,426 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - на коммунально-бы­товые нужды | млн. кВт.ч./в год | 40,449 | - |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэ­нергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 950 | 1050 |  |
| в том числе:  -на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч. | 950 | 1050 |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВА | 107 | 107 |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 333,838 | 348,284 |  |
| **6.4** | **Теплоснабжение** |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла - всего | Гкал/год | 181194,53 | 201305,2 |  |
| в том числе: |  | - | - |  |
| -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |  |
| -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |  |
| 6.4.2 | Производительность  централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 155,81 | 156,81 |  |
| в том числе:  - ТЭЦ (АТЭС, АСТ)  - районные котельные | Гкал/час  Гкал/час | 140 | 140 |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 15,81 | 16,81 |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 197,549 | 210,828 |  |
| **6.5** | **Газоснабжение** |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | 100 | 100 |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 104,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 104,4 |  |
| - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 27,995 | 29,495 |  |
| **6.6** | **Связь** |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Протяженность сетей связи | км | 84,939 | 134,404 |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 7440 | 10000 |  |
| **6.7** | **Санитарная очистка территории** |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объемы бытовых отходов | тыс. т / год | 7,30 | 10,4 |  |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т в год | - | - |  |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | -//- | - | - |  |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | -//- | - | - |  |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | 1/ 12,8 | 1/ 12 |  |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | 12,8 | 12 |  |
| **7** | **Ритуальное обслуживание населения** |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | ед. / га | 2 / 16,4 | 2/16,4 |  |
| 7.2 | Общее количество крематориев | ед. | - | - |  |
| 7.3 | Общее количество скотомогильников | ед. / га | - | - |  |

»

3.2. В «Положение о территориальном планировании» вносятся следующие изменения:

3.2.1. Выделить первый абзац Статьи 1 «Сведения о функциональных зонах, установленных на территории городского поселения Белоярский» пунктом 1.1;

3.2.2. Внести изменения в столбец «Параметры» таблицы 1 «Параметры функциональных зон»:

* показатель «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» – уменьшить на 2,66 га;
* показатель «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) – уменьшить на 0,49 га;
* показатели «Многофункциональная общественно-деловая зона, в том числе подтипы:» и «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» – увеличить на 0,98 га;
* показатель «Производственная зона» – уменьшить на 9,81 га;
* показатели «Зона транспортной инфраструктуры, в том числе подтипы:» и «Зона объектов автомобильного транспорта» – увеличить на 0,35 га;
* показатель «Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) – увеличить на 10,45 га;
* показатели «Зона отдыха, в том числе подтипы:» и «Зона иных объектов отдыха и туризма» – увеличить на 1,52 га;
* показатель «Зоны акваторий» – уменьшить на 0,34 га.

3.2.3. Дополнить Статью 1 «Сведения о функциональных зонах, установленных на территории городского поселения Белоярский» пунктом 1.2: «1.2. Помимо лесов, расположенных на землях лесного фонда, в границах города Белоярский выделены городские леса. Согласно данным Рослесхоза площадь городских лесов составляет 4884,0 га, поставлено на кадастровый учет в установленном порядке 4884,0 га (100%). Большая часть городских лесов расположена в восточной и южной частях города Белоярский, также выделенные отдельные участки между кварталами свободными от застройки.»

3.2.4. Таблицу 4 «Основные технико-экономические показатели» изложить в редакции, приведенной в разделе 4 данной пояснительной записки.

4. Технико-экономические показатели городского поселения Белоярский

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Современное состояние** | **Расчетный срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ТЕРРИТОРИЯ** |  |  |  |
|  | Общая площадь земель городского поселения Белоярский в границах муниципального образования | тыс. га | 44 196,22 | 44 198,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границе населенного пункта г. Белоярский | га | 7054,4 | 7054,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га / % | 39,98/0,09 | 158,28/0,40 |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га / % | 55,37/0,13 | 38,77/0,09 |
| 1.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га / % | 54,95/0,12 | 65,34/0,20 |
| 1.4 | Многофункциональная общественно-деловая зона, в том числе подтипы: | га / % | 70,88/0,16 | 160,73/0,40 |
| 1.4.1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га / % | 69,09/0,16 | 154,45/0,40 |
| 1.4.2 | Зона объектов торговли | га / % | 1,3/ менее 0,01 | 2,5/ менее 0,01 |
| 1.4.3 | Зона объектов общественного питания | га / % | 0,49/ менее 0,01 | 3,5/0,01 |
| 1.4.4 | Зона объектов коммунально-бытового назначения | га / % | - | 0,28/  менее 0,01 |
| 1.5 | Зона специализированной общественной застройки, в том числе подтипы: | га / % | 5,06/0,01 | 24,93/0,06 |
| 1.5.1 | Зона объектов физической культуры и массового спорта | га / % | 3,49/0,01 | 5,53/0,01 |
| 1.5.2 | Зона культовых зданий и сооружений | га / % | 1,57/  менее 0,01 | 2,15/  менее 0,01 |
| 1.5.3 | Зона общеобразовательных организаций | га / % | - | 5,3/0,01 |
| 1.5.4 | Зона объектов здравоохранения | га / % | - | 3,71/0,01 |
| 1.5.5 | Зона дошкольных образовательных организаций | га / % | - | 1,86/  менее 0,01 |
| 1.5.6 | Зона научных организаций | га / % | - | 1,49/  менее 0,01 |
| 1.5.7 | Зона объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования | га / % | - | 3,55/0,01 |
| 1.5.8 | Зона объектов социального назначения | га / % | - | 1,34/  менее 0,01 |
| 1.6 | Производственная зона | га / % | 225,54/0,51 | 206,03/0,50 |
| 1.7 | Коммунально-складская зона | га / % | 10,4/0,02 | 44,45/0,1 |
| 1.8 | Зона инженерной инфраструктуры,  в том числе подтипы: | га / % | 263,97/0,6 | 54,32/0,12 |
| 1.8.1 | Зона объектов водоснабжения | га / % | 26,31/0,06 | 26,31/0,06 |
| 1.8.2 | Зона объектов электроснабжения | га / % | 13,05/0,03 | 6,58/0,01 |
| 1.8.3 | Зона объектов водоотведения | га / % | 5,89/0,01 | 19,02/0,04 |
| 1.8.4 | Зона объектов связи | га / % | 2,68/0,01 | - |
| 1.8.5 | Зона объектов теплоснабжения | га / % | 3,.96/0,01 | 2,41/0,01 |
| 1.8.6 | Зона объектов газоснабжения | га / % | 195,02/0,44 | - |
| 1.8.7 | Зона инженерной инфраструктуры иных видов | га / % | 17,06/0,04 | - |
| 1.9 | Зона транспортной инфраструктуры,  в том числе подтипы: | га / % | 248,07/0,56 | 403,56/1,0 |
| 1.9.1 | Зона объектов водного транспорта | га / % | 5,65/0,01 | 2,86/0,01 |
| 1.9.2 | Зона объектов воздушного транспорта | га / % | 127,47/0,29 | 137,73/0,31 |
| 1.9.3 | Зона транспортной инфраструктуры иных видов | га / % | 66,4/0,15 | - |
| 1.9.4 | Зона объектов автомобильного транспорта | га / % | 48,56/0,11 | 74,46/0,20 |
| 1.9.5 | Зона объектов трубопроводного транспорта | га / % | менее 0,01/ менее 0,01 | 188,51/0,43 |
| 1.10 | Зона сельскохозяйственных угодий | га / % | 962,85/2,18 | 962,85/2,18 |
| 1.11 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га / % | 361,35/0,82 | 366,12/0,83 |
| 1.12 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га / % | 28,4/0,06 | 41,03/0,09 |
| 1.13 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения,  в том числе подтипы: | га / % | 7,79/0,02 | 25,05/0,05 |
| 1.13.1 | Зона для ведения крестьянского фермерского хозяйства | га / % | 3,00/0,01 | 19,75/0,04 |
| 1.13.2 | Зона для ведения личного подсобного хозяйства | га / % | 4,79/0,01 | 5,3/0,01 |
| 1.14 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га / % | 4666,3/10,56 | 4385,33/10,0 |
| 1.15 | Зона отдыха,  в том числе подтипы: | га / % | 21,32/0,05 | 31,82/0,10 |
| 1.15.1 | Зона иных объектов отдыха и туризма | га / % | 20,67/0,05 | 31,82/0,10 |
| 1.15.2 | Зона пляжей | га / % | 0,65/ менее 0,01 | - |
| 1.16 | Зона лесов | га / % | 31864,94/72,1 | 31920,4/72,22 |
| 1.17 | Зона кладбищ | га / % | 10,03/0,02 | 16,4/0,04 |
| 1.18 | Зона складирования и захоронения отходов | га / % | 15,34/0,03 | 1,0/  менее 0,01 |
| 1.19 | Зона режимных территорий | га / % | 0,14/  менее 0,01 | - |
| 1.20 | Зоны акваторий | га / % | 5283,51/11,95 | 5291,70/12,0 |
| **2** | **НАСЕЛЕНИЕ** |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 20218 | 27384 |
| % роста от существующей численности постоянного населения | **-** | 26 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 142 | 104 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 4044 | 5477 |
| % | 20 | 20 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | чел. | 14759 | 19990 |
| % | 73,0 | 73 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 1415 | 1917 |
| % | 7 | 7 |
| **3** | **ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД** |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/ чел. | 21 | 25 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 473,4 | 684,6 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | - | 258,0 |
| % от сущ. общ.объема жил. фонда |  | 54,5 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | - | 96,6 |
| % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 20,4 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс. м2 | 426,6 | 546,3 |
| % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 20,2 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
| 3.6.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |
| 3.6.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |
| 3.6.3 | - водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |
| 3.6.4 | - водоотведением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |
| 3.6.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |
| 3.6.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |
| **4** | **ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ** | | | |  |
| **4.1** | **Объекты учебно-образовательного назначения** |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 5 | 6 |  |
| мест | 1660 | 1820 |  |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 4 | 5 |  |
| мест | 2586 | 2806 |  |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 2 | 2 |  |
| мест | 387 | 387 |  |
| 4.1.4 | Учреждения высшего и среднего специального образования | объект | 2 | 2 |  |
| мест | 1034 | 1034 |  |
| 4.1.5 | Воскресная школа | объект | 1 | 1 |  |
| **4.2** | **Объекты здравоохранения и соц.обеспечения** |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Центральная больница | объект | 1 | 1 |  |
| посещений в смену/коек | 728/227 | 728/227 |  |
| посещений в смену/коек на 1000 человек | 36/11 | 26/8 |  |
| 4.2.2 | Центр реабилитации | объект | 1 | 1 |  |
| 4.2.3 | Центр гигиены и эпидемиологии | объект | 1 | 1 |  |
| 4.2.4 | Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | объект | 1 | 1 |  |
| 4.2.5 | Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» | объект | 1 | 1 |  |
| 4.2.6 | Аптека | объект | 7 | 8 |  |
| 4.2.7 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | объект | 1 | 1 |  |
| автомобиль | 1 | 1 |  |
| **4.3** | **Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты** |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | 3 | 5 |  |
|  |
| 4.3.2 | Бассейн | объект | 1 | 2 |  |
| 4.3.3 | Спортивный стадион | объект | 1 | 2 |  |
| 4.3.4 | Оздоровительный конный клуб | объект | - | 1 |  |
| **4.4** | **Объекты культурно-досугового назначения** |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 2 | 2 |  |
| мест | 1080 | 1080 |  |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | 4 | 4 |  |
| тыс. ед. хранения | 61,1 | 61,1  5 |  |
| **4.5** | **Объекты торгового назначения** |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 115 | 137 |  |
| кв.м. торговой площади | 7840 | 10443 |  |
| 4.5.2 | Рыночные комплексы | объект | 2 | 2 |  |
| 4.5.3 | Торговые центры | объект | 6 | 6 |  |
| **4.6** | **Объекты общественного питания** |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Столовая, ресторан, кафе | объект | 21 | 27 |  |
| **4.7** | **Организации и учреждения управления, административные здания** | объект | **42** | **46** |  |
| **4.8** | **Учреждения жилищно-коммунального хозяйства** |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | объект | 1 | 2 |  |
| 4.8.2 | Пожарное депо | объект | 2 | 2 |  |
| автомобиль | 10 | 10 |  |
| 4.8.3 | Управление ЖКО | объект | 1 | 1 |  |
| 4.8.4 | Пункт приема втор сырья | объект | - | 1 |  |
| **4.9** | **Объекты бытового обслуживания** |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Предприятия бытового обслуживания | объект (рабочих мест) | - | 7 (200) |  |
| 4.9.2 | Баня | объект | 2 | 4 |  |
| 4.9.3 | Прачечная/химчистка | объект (кг.белья в смену) | 1 (400) | 1 (400) |  |
| **4.10** | **Объекты кредитно-финансового назначения** |  |  |  |  |
| 4.10.1 | Банк | объект | 5 | 6 |  |
| **4.11** | **Объекты связи** |  |  |  |  |
| 4.11.1 | Отделение связи | объект | 3 | 3 |  |
| 4.11.2 | Телецентр | объект | 1 | 1 |  |
| **4.12** | **Религиозно-культовые объекты** |  |  |  |  |
| 4.12.1 | Часовня | объект | 1 | 1 |  |
| 4.12.2 | Храм | объект | 1 | 1 |  |
| 4.12.3 | Мечеть | объект | 1 | 1 |  |
| **5** | **ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 31,0 | 70,0 |  |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог |  |  |  |  |
|  | -всего | км | 64,54 | 103,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.2.1 | - магистральных дорог регулируемого движения | км | 20,17 | 20,17 |  |
| 5.2.2 | - магистральных улиц общегородского значения | км | 3,48 | 3,48 |  |
| 5.2.3 | - магистральных улиц районного значения | км | 9,28 | 22,18 |  |
| 5.2.4 | - улиц местного значения | км | 31,61 | 57,17 |  |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |  |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |  |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 250 | 350 |  |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-7 |  |
| **6** | **ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ** |  |  |  |  |
| **6.1** | **Водоснабжение** |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |
| - всего | тыс. куб. м/в сутки | 1288,744 | 1257,293 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - на хозяйствен­но-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | 709,516 | 712,363 |  |
| - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | 79,154 | 77,393 |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 15,4 | 15,4 |  |
| в том числе водозабо­ров подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | - |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 63,7 | 45,91 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 35,09 | 26,01 |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 75,976 | 95,026 |  |
| **6.2** | **Канализация** |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
| - всего | тыс. куб. м/в сутки | 1035,565 | 1080,977 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - хозяйственно-быто­вые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 979,924 | 713,351 |  |
| - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 47,232 | 47,232 |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений ка­нализации | тыс. куб. м/в сутки | 12 | 19 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 66,531 | 85,088 |  |
| **6.3** | **Электроснабжение** |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
| - всего | млн. кВт.ч./в год | 46,233 | 67,426 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - на коммунально-бы­товые нужды | млн. кВт.ч./в год | 40,449 | - |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэ­нергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 950 | 1050 |  |
| в том числе:  -на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч. | 950 | 1050 |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВА | 107 | 107 |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 333,838 | 348,284 |  |
| **6.4** | **Теплоснабжение** |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла - всего | Гкал/год | 181194,53 | 201305,2 |  |
| в том числе: |  | - | - |  |
| -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |  |
| -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |  |
| 6.4.2 | Производительность  централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 155,81 | 156,81 |  |
| в том числе:  - ТЭЦ (АТЭС, АСТ)  - районные котельные | Гкал/час  Гкал/час | 140 | 140 |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 15,81 | 16,81 |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 197,549 | 210,828 |  |
| **6.5** | **Газоснабжение** |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | 100 | 100 |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 104,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 104,4 |  |
| - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 27,995 | 29,495 |  |
| **6.6** | **Связь** |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Протяженность сетей связи | км | 84,939 | 134,404 |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 7440 | 10000 |  |
| **6.7** | **Санитарная очистка территории** |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объемы бытовых отходов | тыс. т / год | 7,30 | 10,4 |  |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т в год | - | - |  |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | -//- | - | - |  |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | -//- | - | - |  |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | 1/ 12,8 | 1/ 12 |  |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | 12,8 | 12 |  |
| **7** | **Ритуальное обслуживание населения** |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | ед. / га | 2 / 16,4 | 2/16,4 |  |
| 7.2 | Общее количество крематориев | ед. | - | - |  |
| 7.3 | Общее количество скотомогильников | ед. / га | - | - |  |